{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Page 1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Page 1","index":0,"n_rows":59,"n_cols":9,"rows_kept":59,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[3,0,3,8],[27,0,27,8],[47,1,47,2],[48,0,48,8],[51,0,51,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2025年园林专项工程-神山公园供配电扩容及线路改造工程清单"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","品牌（自行按主材及相关配件限定推荐品牌表进行填报）","备注"]
[null,null,"","","","全费用综合单价","合价"]
["安装工程"]
["1","*高压成套配电柜","1、名称：高压开关柜\n2、用途：进线柜1G1\n3、型号：KYN28A-12\n4、规格：外形尺寸(宽*深*高)800*1660*2300\n5、说明:箱内元器件按图计入，端子、箱体接地按图计入\n6、报价应包含相关配件及设备基础等内容\n7、其他未尽事宜:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","台",1,"","",null,"主材乙供"]
["2","*高压成套配电柜","1、名称：高压开关柜\n2、用途：计量柜1G2\n3、型号：KYN28A-12\n4、规格：外形尺寸(宽*深*高)800*1660*2300\n5、说明:箱内元器件按图计入，端子、箱体接地按图计入\n6、报价应包含相关配件及设备基础等内容\n7、其他未尽事宜:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","台",1,"","",null,"主材乙供"]
["3","*高压成套配电柜","1、名称：高压开关柜\n2、用途：PT柜1G3\n3、型号：KYN28A-12\n4、规格：外形尺寸(宽*深*高)800*1660*2300\n5、说明:箱内元器件按图计入，端子、箱体接地按图计入\n6、报价应包含相关配件及设备基础等内容\n6、报价应包含相关配件及设备基础等内容\n7、其他未尽事宜:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","台",1,"","",null,"主材乙供"]
["4","*高压成套配电柜","1、名称：高压开关柜\n2、用途：站用变1G4\n3、型号：KYN28A-12\n4、规格：外形尺寸(宽*深*高)1000*1660*2300\n5、说明:箱内元器件按图计入，端子、箱体接地按图计入\n6、其他未尽事宜:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","台",1,"","",null,"主材乙供"]
["5","*高压成套配电柜","1、名称：高压开关柜\n2、用途：出线1G5-11\n3、型号：KYN28A-12\n4、规格：外形尺寸(宽*深*高)800*1660*2300\n5、说明:箱内元器件按图计入，端子、箱体接地按图计入\n6、其他未尽事宜:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","台",7,"","",null,"主材乙供"]
["6","*直流屏","1、名称：直流屏\n2、型号：gzdw-65ah/220v\n3、规格：外形尺寸(宽*深*高)800*600*2200\n4、说明:箱内元器件按图计入，端子、箱体接地按图计入,含蓄电池安装，直流屏交流输入电源，直流输出电源的电缆敷设安装\n5、直流屏配置、原理见图纸\n6、其他未尽事宜:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","台",1,"","",null,"主材乙供"]
["7","*箱变","1.名称：箱变\n2.容量：800KVA\n3、箱变系统及电气主接线图详见图纸\n4、新箱变满足供电部门验收要求；\n5、安装完成后，须出具供电部门认可的试验报告；\n6、施工单位需办理供电停送电等手续；\n7、报价含吊运安装、箱变基础、防撞护栏、接地系统；电缆头等附件制作安装；供电部门协调、供电手续办理等施工内容，\n8.其它详见设计图纸，并满足设计、施工规范及验收要求","台",1,"","",null,"主材乙供"]
["8","*箱变","1.名称：箱变\n2.容量：630KVA\n3、箱变系统及电气主接线图详见图纸\n4、新箱变满足供电部门验收要求；\n5、安装完成后，须出具供电部门认可的试验报告；\n6、施工单位需办理供电停送电等手续；\n7、报价含吊运安装、箱变基础、防撞护栏、接地系统；电缆头等附件制作安装；供电部门协调、供电手续办理等施工内容，\n8.其它详见设计图纸，并满足设计、施工规范及验收要求","台",1,"","",null,"主材乙供"]
["9","电力电缆","1.名称：电力电缆\n2.型号：YJY22-8.7/15-3*35mm2\n3.敷设方式、部位：埋地敷设\n4.电缆量为暂定量，具体数量以现场及图纸为准\n5.报价含电缆敷设安装等全部施工内容及高压电缆试验等相关内容，确保正常送电；\n6.材料利用原高压进线电缆，报价需考虑原电缆拆除费用\n7.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",400,"","",null,"主材甲供"]
["10","*电力电缆","1.名称：电力电缆\n2.型号：YJY22-8.7/15-3*185mm2\n3.敷设方式、部位：埋地敷设\n4.电缆量为暂定量，具体数量以现场及图纸为准\n5.备注：电缆接头、电缆辅材及配件考虑在单价中\n6.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",800,"","",null,"主材乙供"]
[null,"电力电缆","1.名称：电力电缆\n2.型号：YJV22-8.7/15-3*95mm2\n3.电缆量为暂定量，具体数量以现场及图纸为准\n4.备注：电缆接头、电缆辅材及配件考虑在单价中\n5.材料利用电缆，报价需考虑原电缆拆除费用\n6.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",400,{"$nulls":3},"主材甲供"]
["11","*电力电缆","1.名称：电力电缆\n2.型号：YJV2-4*150+1*70\n3.电缆量为暂定量，具体数量以现场及图纸为准\n4.备注：电缆接头、电缆辅材及配件考虑在单价中\n5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",50,"","",null,"主材乙供"]
["12","电缆熔接","1.型号：YJY22-8.7/15-3*35mm2\n2.备注：电缆辅材及配件考虑在单价中\n3.电缆甲供，其余施工材料配件由中标方提供\n4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","个",4,{"$nulls":3},"电缆甲供"]
["13","顶管","1、土壤类别:综合考虑\n2、顶管材质、管径:拉管MPP管\n3、规格：MPP电\n缆保护管φ150*2，钻孔直径详见设计图纸，管道布置要求，详见设计图纸。\n4、深度:见图纸设计\n5、土方运距、弃置:投标人自测\n6、说明：报价包含钻孔，扩孔，拉管，管道焊接，工作井挖填,泥浆外运，场内运输及设备安装拆除等\n7、其他:详见设计图纸","m",400]
["14","顶管","1、土壤类别:综合考虑\n2、顶管材质、管径:拉管MPP管\n3、规格：MPP电\n缆保护管φ150+φ100+φ50*5，钻孔直径详见设计图纸，管道布置要求，详见设计图纸。\n4、深度:见图纸设计\n5、土方运距、弃置:投标人自测\n6、说明：报价包含钻孔，扩孔，拉管，管道焊接，工作井挖填,泥浆外运，场内运输及设备安装拆除等\n7、其他:详见设计图纸","m",125]
["15","顶管","1、土壤类别:综合考虑\n2、顶管材质、管径:拉管MPP管\n3、规格：MPP电\n缆保护管φ100*2，钻孔直径详见设计图纸，管道布置要求，详见设计图纸。\n4、深度:见图纸设计\n5、土方运距、弃置:投标人自测\n6、说明：报价包含钻孔，扩孔，拉管，管道焊接，工作井挖填,泥浆外运，场内运输及设备安装拆除等\n7、其他:详见设计图纸","m",250,"",""]
["16","电缆保护管敷设","1.管材材质:M-PP\n2.管径：φ150*2\n3.报价需考虑土方开挖回填、余方弃置、砼垫层等费用\n4、深度:见图纸设计\n5、土方运距、弃置:投标人自测\n6、说明：报价包含工作井挖填,土方外运，场内运输及设备安装拆除等\n7、其他:详见设计图纸","m",150,"",""]
["17","电缆井施工","1.规格：2200*2200\n2、混凝土强度等级：垫层C10，井室及盖板C30、所有材料由中标方提供\n3、报价需考虑土方开挖回填、余方弃置、砼垫层、钢筋砼井室及盖板、模板等费用\n4、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求\n","个",8,"",""]
["18","电缆路径标\n志桩","1、名称：电缆路径标志桩\n2、材质：C20混凝土预制，红油漆绘出符号\n3、其他：具体见设计图纸\n4、内容：具体样式详见设计图纸\n5、具体施工量以实际为准","根",100]
["19","排管标识牌","1、名称：排管标识牌\n2、其他：具体见设计图纸\n3、内容：具体样式详见设计图纸","套",100]
["20","电缆故障指\n示器","1、名称：电缆故障指示器\n2、其他：投标人根据设计图纸自行测算\n3、具体数量以现场实际为准","组",10]
["21","电缆警示带","1、名称：电缆警示带\n2、其他：具体见设计图纸\n3、内容：具体样式详见设计图纸\n4、具体数量以现场实际为准","m",500]
["22","桥架","1、名称：金属桥架\n2、规格：300*100\n3、油漆防腐防火要求：符合设计图纸及规范要求\n4、接地方式：符合设计图纸要求\n5、其他：具体见设计图纸\n6、支架：投标人根据设计图纸自行测算\n7、规格及型号仅供参考，具体以现场实际为准","m",25]
["开闭所改造"]
[23,"墙体拆除","1.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n2.工程量由图纸及现场实际确定","m³",12,"",""]
[24,"墙体粉刷","1.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n2.工程量由图纸及现场实际确定","㎡",250]
[25,"粱加固","1.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n2.工程量由图纸及现场实际确定","m³",1.5]
[26,"配电箱","1.名称：AP双电源切换箱\n2.规格、型号：详见图纸\n3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","只",1]
[27,"*配线","1.电缆型号：WDZ-YJV-0.6/1kV-5*10\n1.敷设方式：管内穿线\n2.具体工程量及规格以图纸及现场为准\n3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m",25]
[28,"*配线","1.电缆型号：ZR-BV-2*2.5+PE2.5\n1.敷设方式：管内穿线\n2.具体工程量及规格以图纸及现场为准\n3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m",50]
[29,"*配线","1.电缆型号：ZR-BV-4*6+PE6\n1.敷设方式：管内穿线\n2.具体工程量及规格以图纸及现场为准\n3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m",50]
[30,"配管","1.名称：电气配管\n2.敷设方式：沿墙和地面，暗敷\n3.材质：镀锌钢管\n4.规格：SC40\n5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",20]
[31,"配管","1.名称：电气配管\n2.敷设方式：沿墙和顶板，暗敷\n3.材质：聚碳酸酯管\n4.规格：PC20\n5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",50]
[32,"配管","1.名称：电气配管\n2.敷设方式：沿墙和顶板，暗敷\n3.材质：聚碳酸酯管\n4.规格：PC25\n5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",20]
[33,"照明灯具","1.名称：双管日光灯\n2.规格：220V，2*36W，自带应急\n3.安装方式：吸顶安装\n4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","只",10]
[34,"照明开关","1.名称：双联单控跷板式开关\n2.规格：250V，10A\n3.安装位置：1.3米高安装\n4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","只",2]
[35,"疏散指示灯","1.名称：疏散指示灯\n2.规格：自带蓄电池应急180min\n3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","只",2]
[36,"插座","1.名称：安全型暗装三相插座\n2.规格：86系列，20A，380V\n4.用途：三相柜式空调使用\n3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","只",2]
[37,"插座","1.名称：安全型单相暗装二三孔插座\n2.规格：86系列，20A，250V\n3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","只",6]
[38,"防雷接地及调试","1.名称：防雷接地系统及其调试\n2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","项",1]
[39,"安全器具","配电房标准化及安全工器具及备品备件\n1、安全器具\n2、供电部门验收所需其他备品备件（如绝缘垫5mm厚、绝缘棒、标识牌、安全工具柜、绝缘手套、高压验电器、低压验电器、绝缘鞋、离壳棒等）\n3、墙面黄色警示带，地面划线，操作防护设施及用具，电缆沟排水、规章制度牌、模拟操作屏、检修小车、门口防鼠装置、高低压系统运行图等供电验收所有内容。\n4、详见<芜湖供电公司中低压配电工程验","项",1]
[40,"防火封堵","1、名称：防火堵料\n2、部位：具体使用部位以现场为准\n3、其他：投标自测","项",1]
[41,"防火门","1、名称：钢制防火门\n2、部位：具体使用部位以现场为准\n3、其他：投标自测，规格按国家标准执行\n4、尺寸：1500*2500，900*2500","樘",2]
["总计"]
["说明：\n1、投标人清单单价为全费用综合单价，包含但不限于人工费、材料费、机械费、施工费、工程设备费、相关部门及周边关系协调费、管理费、利润、措施费、风险等全部费用，定价后不再增补任何费用。\n2、由于项目工期紧，中标方需无条件服从招标人对现场的工期要求，包含但不仅限于夜间加班，雨雪天气正常施工等。\n3、投标人需自行组织现场踏勘，因未踏勘现场而导致报价过低，与我公司无关。\n4、投标人需开具可抵税的增值税专用发票（税率根据乙方投标填报的税率），若无法开具，投标人承担应抵税部分的税金。\n5、上述工程量为暂定工程量，所有工程量按实结算。\n6、除标注外，其余材料均由中标方提供\n7、项目名称带*号，必须按主材及相关配件限定推荐品牌表进行填报（品牌填报中标后不得更改）；其他未带*号的项目名称，投标人可自愿填报品牌。"]
[]
[]
["主材及相关配件限定推荐品牌表"]
["序号","名称","品牌","备注"]
[1,"高压柜","西门子、ABB、GE、施耐德、鑫龙、金牛、许继、西电、大全、泰开、南瑞"]
[2,"箱变","西门子、ABB、GE、施耐德、金牛、鑫龙、许继、西电、泰开、中电、南瑞"]
[3,"电缆","远东、上上、起帆、江南、鑫科、新亚特、宝胜"]
[4,"断路器","上海人民、常熟开关、上海良信、ABB、施耐德、西门子、鑫龙、金牛、许继、西电、泰开、中电"]
[5,"交流接触器、继电器、小型断路器","德力西、上海人民、常熟开关、施耐德、欧姆龙、西门子、GE、ABB、鑫龙、金牛、许继、西电、泰开、中电"]
[6,"直流屏","西门子、ABB、施耐德、GE、鑫龙、金牛、许继、西电、中电、大全、泰开、国电南自、南瑞"]