{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["预算清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"预算清单","index":0,"n_rows":57,"n_cols":8,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,2,7],[55,0,55,5],[56,0,58,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["芜湖汽车会客厅外立面工程量清单"]
["序号","项目名称","项目特征","单位","工程量","金额（元）",null,"备  注"]
[{"$nulls":5},"全费用综合单价","合计"]
[1,"新制斜顶钢架结构","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":315.58799999999997,"d":"315.59"}]
[2,"顶面铝镁锰平板瓦","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":415.58799999999997,"d":"415.59"}]
[3,"01立面图-木纹铝单板饰面","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":134.164,"d":"134.16"}]
[4,"01立面图-铝型材框架/系统窗墙","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":234.99999999999994,"d":"235.00"}]
[5,"01立面图-木纹铝单板木梁造型","1、具体做法详见图纸及效果图","m",{"v":45.6,"d":"45.60"}]
[6,"01立面图-天然毛石花岗岩湿贴","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",79.31]
[7,"01立面图-定制移门","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":26,"d":"26.00"}]
[8,"01立面图-定制玻璃栏杆扶手","1、具体做法详见图纸及效果图","m",{"v":80.6,"d":"80.60"}]
[9,"01立面图-哑光黑不锈钢","1、具体做法详见图纸及效果图","m",{"v":42,"d":"42.00"}]
[10,"01立面图-藏灯带","1、具体做法详见图纸及效果图","m",{"v":108,"d":"108.00"}]
[11,"01立面图-水泥木纹浇筑板","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":210,"d":"210.00"}]
[12,"01立面图-踏步火山岩石材","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",54.25]
[13,"01立面图-成品定制铝型材门（电动感应）","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":16.936,"d":"16.94"}]
[14,"原建筑钢柱装饰","1、50*50*3mm镀锌方管\n2、15mm阻燃板\n3、木纹铝单板\n4、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":89.60000000000001,"d":"89.60"}]
[15,"02立面图-木纹铝单板饰面","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":21,"d":"21.00"}]
[16,"02立面图-铝型材框架/系统窗墙","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",53.76]
[17,"02立面图-定制玻璃栏杆扶手","1、具体做法详见图纸及效果图","m",{"v":2,"d":"2.00"}]
[18,"02立面图-哑光黑不锈钢","1、具体做法详见图纸及效果图","m",{"v":14,"d":"14.00"}]
[19,"02立面图-水泥木纹浇筑板","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",37.38]
[20,"02立面图-藏灯带","1、具体做法详见图纸及效果图","m",{"v":37,"d":"37.00"}]
[21,"02立面图-木纹铝单板木梁造型","1、具体做法详见图纸及效果图","m",{"v":7,"d":"7.00"}]
[22,"03立面图-木纹铝单板饰面","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":42,"d":"42.00"}]
[23,"03立面图-定制玻璃栏杆扶手","1、具体做法详见图纸及效果图","m",{"v":27,"d":"27.00"}]
[24,"03立面图-哑光黑不锈钢","1、具体做法详见图纸及效果图","m",{"v":14,"d":"14.00"}]
[25,"03立面图-水泥木纹浇筑板","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",37.38]
[26,"03立面图-藏灯带","1、具体做法详见图纸及效果图","m",{"v":17.3,"d":"17.30"}]
[27,"03立面图-踏步火山岩石材","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":27,"d":"27.00"}]
[28,"03立面图-防腐木梁","1、具体做法详见图纸及效果图","m",{"v":30.6,"d":"30.60"}]
[29,"04立面图-木纹铝单板饰面","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":11.4,"d":"11.40"}]
[30,"04立面图-铝型材框架/系统窗墙","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":11.899999999999999,"d":"11.90"}]
[31,"04立面图-定制玻璃栏杆扶手","1、具体做法详见图纸及效果图","m",{"v":19,"d":"19.00"}]
[32,"04立面图-天然毛石花岗岩湿贴","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":5.7,"d":"5.70"}]
[33,"04立面图-踏步火山岩石材","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":18,"d":"18.00"}]
[34,"05立面图-木纹铝单板饰面","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":71.4,"d":"71.40"}]
[35,"05立面图-铝型材框架/系统窗墙","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":19.200000000000003,"d":"19.20"}]
[36,"05立面图-定制玻璃栏杆扶手","1、具体做法详见图纸及效果图","m",{"v":56,"d":"56.00"}]
[37,"05立面图-水泥木纹浇筑板","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":187.8,"d":"187.80"}]
[38,"05立面图-踏步火山岩石材","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",73.25]
[39,"06立面图-木纹铝单板饰面","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":9,"d":"9.00"}]
[40,"06立面图-铝型材框架/系统窗墙","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":28.8,"d":"28.80"}]
[41,"07立面图-铝型材框架/系统窗墙","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":160,"d":"160.00"}]
[42,"户外电箱","1、具体做法详见图纸及效果图","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[43,"户外防水电源线铺设","1、具体做法详见图纸及效果图","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[44,"部分铝板恢复","1、砌墙\n2、原铝板恢复\n3、具体做法详见图纸及效果图","m2",32.98]
[45,"哑光黑不锈钢背发光字","1、哑光黑不锈钢背发光字(预留电源,色温3000K)中文高度500mm\n2、具体做法详见图纸及效果图","个",{"v":7,"d":"7.00"}]
[46,"哑光黑不锈钢背发光字","1、哑光黑不锈钢背发光字(预留电源,色温3000K)英文高度150mm\n2、具体做法详见图纸及效果图","个",{"v":16,"d":"16.00"}]
[47,"哑光黑不锈钢背发光字","1、哑光黑不锈钢背发光字(预留电源,色温3000K)中文高度200mm\n2、具体做法详见图纸及效果图","个",{"v":7,"d":"7.00"}]
[48,"脚手架","1、具体做法详见图纸及效果图","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[49,"垃圾清运费","1、具体做法详见图纸及效果图","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[50,"垂直运输费","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":1400,"d":"1400.00"}]
[51,"竣工保洁","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":1400,"d":"1400.00"}]
[52,"成品保护","1、具体做法详见图纸及效果图","m2",{"v":420,"d":"420.00"}]
["总价"]
["注:1、本项目采用固定总价形式，投标人自行结合图纸及现场报价，投标人自行考虑和承担报价风险。\n   2、本项目税金按9%税率进行报价，中标后按中标人实际税率据实结算。如中标人无法开具9%税率发票，招标人在其支付货款中扣除差额税费。 \n   3、清单中未列项的内容已包含在其它清单中，投标人在报价中综合考虑，结算中不做调整。\n   4、投标人后期深化所发生的一切费用由投标人在报价中综合考虑，结算中不做调整。\n   5、投标人的投标报价是投标人基于业主提供的资料和现场数据及投标人的解释和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得以漏项或考虑不周提出索赔。\n   6、清单描述不详之处，详见图纸，以图纸为准。\n   7、本项目报价采用全费用综合单价，报价包含但不限于：人工费、材料费、机械费、工程设备费、措施费（包含但不限于：大型机械进出场费、二次搬运费、安全文明措施费、项目现场及周边管线和设施保护费、成品保护费等）、工程资料费、相关部门及其他事项协调费、专家论证费（如有）、规费、管理费、利润和税金（9%）等一切费用，定价后不因市场价格波动及其他原因做任何调整（另有约定的除外）。"]