{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["清单封面","3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"清单封面","index":0,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,1,7],[2,1,2,6],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[6,0,6,1],[6,2,6,6],[7,0,7,1],[7,2,7,6],[8,0,8,7],[10,0,10,1],[10,2,10,6],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"国庆节氛围营造绿雕项目采购（芜湖市政府广场及芜湖东高速入口）"]
[]
["工程量清单"]
[]
["建设单位：",null,"芜湖城市园林集团有限公司"]
["编制单位：",null,"安徽城讯工程造价咨询有限公司"]
[]
[]
["编制时间:",null,"2024-09-09"]

{"sheet":"3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":1,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[19,0,26,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表",null,null,"","","","",""]
["工程名称：国庆节氛围营造绿雕项目采购（芜湖市政府广场及芜湖东高速入口）",null,null,"","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）",""]
[{"$nulls":3},"","","","全费用      综合单价","合价"]
[{"$nulls":3},"","","","",""]
[null,"1","芜湖市政府广场","","",""]
["1","050307015001","绿雕主体","1、景点名称：《中国结》\n2、绿雕主体，高6.5米，长15米，双面效果，满足图纸效果、通用规范及设计要求及业主使用要求\n3、双面效果，因复杂曲线造型面积计算长×高×2.2，最终工程量以实际为准\n4、表面材料为；钢架结构、油漆、表面部分采用仿真材料\n5、树叶凹陷面为红景天、佛甲草种植等，暂定一季，养护期暂定至2024年12月31日\n6、现场微地形处理，钢材和木材骨架、表面覆木工板并覆防水布和土工布\n7、广告发光字、光源灯带安装：具体安装基层类型、品种、颜色、字体规格、尺寸、数量及固定方式和防护材料种类等由中标单位设计，并由业主确定认可\n8、钢结构绿植骨架，暂定至2024年12月31日，具体时间以甲方需求为准（含制作，安装，使用等使用施工工艺）\n9、报价含后期拆除、清运费用","m2",{"v":214.5,"d":"214.50"}]
["2","030408001001","电力电缆","1、名称：集束电缆\n2、规格、型号：2*16m2","m",{"v":100,"d":"100.00"}]
["3","030404017001","配电箱","1、名称：低压不锈钢配电柜\n2、型号、规格：600*900*500mm\n3、含漏保、定时系统等\n4、安装方式：落地安装","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
["4","030414002001","送配电装置系统","1、送配电装置系统调试","系统",{"v":1,"d":"1.00"}]
["5","WB050102021001","草花摆放","1、苗木种类：待定。根据业主要求，摆放应季花卉（共20000盆，暂定一季。最终按实结算）\n2、苗木规格：冠幅不低于8cm，塑料盆种植\n3、养护及管理期：养护管理期暂定至2024年12月31日（含运输、养护、清运等）\n4、布展期间花卉若死亡，需自行补植","盆",{"v":20000,"d":"20000.00"}]
[null,"2","芜湖东高速入口","","","",""]
["6","050307015002","绿雕主体","1、景点名称：《江城风采》\n2、装饰小品主体，高7米，长14.5米。单面效果。满足图纸效果、通用规范及设计要求及业主使用要求。\n3、以单面表面积展示计算 工程量，最终工程量以实 际展示面积为准\n4、雕塑底座：宽4米；长14.5米、高0.4米，底座骨架为钢结构覆柳桉板\n5、表面材料为：不锈钢和铁艺材质、车贴覆膜等\n6、广告发光字、光源灯带安装：具体安装基层类型、品种、颜色、字体规格、尺寸、数量及固定方式和防护材料种类等由中标单位设计，并由业主确定认可\n7、不锈钢和铁艺材质主体，使用期至2025年12月31日，具体使用期业主定（含制作，安装，使用等使用施工工艺）\n8、主体及摆花范围内场地平整，布展结束后草皮恢复\n9、报价含场地平整、后期拆除、清运费用","m2",{"v":101.5,"d":"101.50"}]
["7","030408001002","电力电缆","1、名称：集束电缆\n2、规格、型号：2*16m2","m",{"v":30,"d":"30.00"}]
["8","030404017002","配电箱","1、名称：低压不锈钢配电柜\n2、型号、规格：600*900*500mm\n3、含漏保、定时系统等\n4、安装方式：落地安装","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
["9","030405002001","移动电源","1、名称：移动电源\n2、规格、型号：1套太阳能光伏发电组300W（国标）、1台磷酸铁锂（工地专用）\n3、满足图纸效果、通用规范及设计要求及业主使用要求","组",{"v":1,"d":"1.00"}]
["10","030414002002","送配电装置系统","1、送配电装置系统调试","系统",{"v":1,"d":"1.00"}]
["11","WB050102021002","草花摆放","1、苗木种类：待定。根据业主要求，摆放应季花卉（每季20000盆，暂定五季，共100000盆。最终按实结算）\n2、苗木规格：冠幅不低于8cm，塑料盆种植\n3、养护及管理期：养护管理期暂定至2025年12月31日（含运输、养护、清运等）\n4、布展期间花卉若死亡，需自行补植","盆",{"v":100000,"d":"100000.00"}]
[null,null,"合    计","","","",""]
["注：\n   1、清单工程量为暂定工程量，按实结算，招标人有权对工程量进行增减，投标人不得有异议，投标人自行考虑和承担由此造成的不平衡报价风险。\n   2、本项目报价采用全费用综合单价，投标人报价须包含但不限于人工费、材料费、机械费、工程设备费、相关部门及周边关系协调费、管理费、利润、措施费、规费、税金（9%）、风险等费用。工程检测费、试验费（含常规、非常规试验费）、大型机械进出场费、二次搬运费、反季节栽植措施费、临时保护设施费、安全文明措施费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、赶工费、周边管线和周边设施及成品保护等一切措施费用，已包含在措施费中，不再另计。单价固定不变，不因市场价格波动及其他原因做任何调整。"]